Nr sprawy: 5/ST/RPPOWP/2023

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” - formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu fotograficznego/ Wymagane parametry i właściwości** | **Oferowany sprzęt fotograficzny**  **(typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry sprzętu** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]** | **Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | **PEŁNOKLATKOWY APARAT TYPU BODY**  kompatybilny z obiektywami EF oraz EF-S (po zastosowaniu opcjonalnego konwertera)  matryca o wysokiej rozdzielczości min. 20 MPx, min. 60 kl./s podczas filmowania w Full HD i min. 120 w HD, rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD; mocowanie obiektywu RF, stabilizacja w korpusie, stabilizacja matrycy (IBIS) do 8 stopni EV; zakres czułości ISO Auto, 100-102400 ISO, co 1/3 lub 1 EV, rozszerzana programowo: 50, 102400, 204800 ISO autofocus  System detekcji fazy z matrycą światłoczułą do 100% pokrycia kadru, zakres pracy od -6.5 EV  Ilość punktów autofocusa, Maksymalna liczba punktów: 6072 (zależne od trybu)  zakres otwarcia migawki - migawka mechaniczna: 1/8000-30 sek, B, migawka elektroniczna: 1/8000-0.5 sek (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia, pełny zakres czasów otwarcia migawki.  Programy: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje), gniazdo lampy zewnętrznej, wizjer elektroniczny, Ekran LCD dotykowy, obracany, Ekran LCD przekątna min. 3,0"  Obsługa kart podwójny slot, SDHC, SDXC  Złącza i porty: Micro HDMI, USB-C, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm, Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi  Złacza HDMI, USB  Wi-Fi i Bluetooth (energooszczędny)  Wymiary min. 138 × 97 × 88 mm  Waga min. 680g (z baterią i kartą pamięci)  W zestawie: dekiel na korpus, pasek aparatu, akumulator, ładowarka, przewód zasilający, kabel interfejsu IFC-100U (bez rdzenia), osłona kabla interfejsu IFC-100U, zestaw instrukcji obsługi | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **ADAPTER ALUMINIOWY** do klamr Super clamp 035  dwie końcówki sześciokątne, umożliwia łączenie dwóch klamr Super clamp 035 pod kątem 30°, 90°, 150°. | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 3. | **ADAPTER** umożliwiający zamocowanie do aparatu Canon EOS R obiektywów Canon EF oraz EF-S. Zachowujący komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, umożliwiając korzystanie z funkcji automatycznych. | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 4. | **STATYW**  Statyw stalowy 3-sekcyjny. Wysuwane sekcje blokowane śrubami, Noga przesuwana wzdłuż sztycy umożliwia ustawienie statywu na pochyłym podłożu lub schodach  Nogi składane - obracane wokół osi pionowej  Końcówka z trzpieniem stalowym o średnicy min.16 mm  Statyw w kolorze srebrnym - chromowany  wysokość minimalna – 134 cm  wysokość maksymalna – 328 cm  długość złożonego statywu – 134 cm  średnica rozstawu nóg – 95 cm  waga – 5,5 kg  maksymalne obciążenie - 10 kg  statyw w kolorze srebrnym  fajka D520 o długości min. 100 cm w kolorze srebrnym  Głowica gripowa D200 w kolorze srebrnym  Ramię gripowe D520  Głowica gripowa D200 2'' | Typ, nazwa handlowa, producent: | 2 |  |  |  |  |
| 5. | **BATERIE AKUMULATORY** do lamp błyskowych zestaw 4 szt.  Pojemność typowa: 2000 mAh  Pojemność minimalna: 1900 mAh  Napięcie: 1.2 V  Typ: AA Akumulator niklowo-wodorowy | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 6. | **BATERIE AKUMULATORY**  rodzaj: Akumulator litowo-jonowy  (kompatybilny z aparatami Canon RP)  Pojemność typowa: 1000 mAh  Liczba szt w opakowaniu min. 4  Rodzaj baterii AAA  Napięcie [V]: 7.2 | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 7. | **BATERIE AKUMULATORY**  **Akumulator litowo-jonowy** (kompatybilny z aparatami Canon r6)  Pojemność min. 2100 mAh  Rodzaj baterii AAA | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 8. | **ŁADOWARKA PROCESOROWA**  Parametry techniczne:  Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu R6/AA i R03/AAA; jednocześnie można ładować 1, 2, 3 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA, sterowana mikroprocesorem. napięcie na wejściu: AC 100-240V, 50/60Hz; 4 trójkolorowe kontrolki LED; mikroprocesor kontrolujący ładowanie; akumulatorów; wskażnik ładowania w postaci 4 diod LED; Postęp ładowania oraz jego zakończenie kontrolowane jest poprzez funkcję, która automatycznie sprawdza napięcie i temperaturę akumulatorków; rozmiar (dł x szer x głęb): min. 100 x 60 x 70 mm; w zestawie znajdują się 4 akumulatorki | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 9. | **TŁO TEMATYCZNE** (Boże Narodzenie/zima; Walentynki, Wielkanoc/wiosna; Szkoła/wakacje itp.)  Wysoka gramatura  Gładka powierzchnia tła - brak widocznej faktury  Szerokość: 2,72 m  Długość: min. 10 m  Zamawiający ustali konkretny wzór tła w wyniku negocjacji z Wykonawcą spośród zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 10. | **KLIPSY DO TŁA**, pasujące do tła tematycznego |  | 6 |  |  |  |  |
| 11. | **OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY ZESTAW**   Zestaw zawiera obiektyw min. 16 mm  dekiel na obiektyw EF-43, dekiel przeciwkurzowy RF, obiektyw 50 mm  dekielek E-43, dekielek RF  **Obiektyw 16 mm** Ogniskowa [mm] 16; Kąt widzenia [stopnie]: poziomo 98, pionowo 74, po przekątnej 108; Przysłona [f/]: 2.8; Skala odwzorowania: 0,26; Osłona przeciwsłoneczna: EW-65C; Średnica filtra [mm]: min. 43; Waga [g]: min. 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x min.40  **Obiektyw 50 mm** Ogniskowa [mm]: 50; Kąt widzenia [stopnie]: 40; przysłona [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.8; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30; Budowa: 6 elementów w 5 grupach, Skala odwzorowania: 0,25; Średnica filtra [mm]: 43; Waga [g]: 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x 40 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12. | **OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY**  Typ obiektywu stałoogniskowy, do matryc pełnoklatkowych i APS-C; Zakres ogniskowej [mm] min. 24 mm; Przysłona [f/] min. f/1.8; Minimalny zakres ustawienia ostrości [cm], 14; Regulacja ostrości: automatyczna, manualna; Średnica filtra [mm] min. 52; Waga ok. 270 g, Wymiary Maks. średnica × długość (mm): ok. 74 × 63 |  | 3 |  |  |  |  |
| 13. | **KLAMRA** Manfrotto 035 Superclamp |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | **KARTA PAMIĘCI**  pojemność min. 120 GB; prędkość min. 100 MB/s odczyt i min. 30 MB/s zapis; jakość wspiera FHD i 4K; odporność na warunki atmosferyczne, seria pro |  | 8 |  |  |  |  |
| 15. | **PRZEDŁUŻACZ** długość minimalna 10 m  bębnowy z 2 wejściami USB i 3 standardowymi uziemionymi gniazdami elektrycznymi, mocny uchwyt do przenoszenia oraz wytrzymały korpus ze stali. Maks: 3500W po rozwinięciu i 1200W bez rozwijania. |  | 4 |  |  |  |  |