Nr sprawy: 5/ST/RPPOWP/2023

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” - formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu fotograficznego/ Wymagane parametry i właściwości** | **Oferowany sprzęt fotograficzny****(typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry sprzętu** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]** | **Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | **PEŁNOKLATKOWY APARAT TYPU BODY** kompatybilny z obiektywami EF oraz EF-S (po zastosowaniu opcjonalnego konwertera)matryca o wysokiej rozdzielczości min. 20 MPx, min. 60 kl./s podczas filmowania w Full HD i min. 120 w HD, rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD; mocowanie obiektywu RF, stabilizacja w korpusie, stabilizacja matrycy (IBIS) do 8 stopni EV; zakres czułości ISO Auto, 100-102400 ISO, co 1/3 lub 1 EV, rozszerzana programowo: 50, 102400, 204800 ISO autofocusSystem detekcji fazy z matrycą światłoczułą do 100% pokrycia kadru, zakres pracy od -6.5 EVIlość punktów autofocusa, Maksymalna liczba punktów: 6072 (zależne od trybu)zakres otwarcia migawki - migawka mechaniczna: 1/8000-30 sek, B, migawka elektroniczna: 1/8000-0.5 sek (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia, pełny zakres czasów otwarcia migawki. Programy: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje), gniazdo lampy zewnętrznej, wizjer elektroniczny, Ekran LCD dotykowy, obracany, Ekran LCD przekątna min. 3,0"Obsługa kart podwójny slot, SDHC, SDXCZłącza i porty: Micro HDMI, USB-C, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm, Komunikacja: Bluetooth, Wi-FiZłacza HDMI, USBWi-Fi i Bluetooth (energooszczędny)Wymiary min. 138 × 97 × 88 mmWaga min. 680g (z baterią i kartą pamięci)W zestawie: dekiel na korpus, pasek aparatu, akumulator, ładowarka, przewód zasilający, kabel interfejsu IFC-100U (bez rdzenia), osłona kabla interfejsu IFC-100U, zestaw instrukcji obsługi | Typ, nazwa handlowa, producent  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **ADAPTER ALUMINIOWY** do klamr Super clamp 035dwie końcówki sześciokątne, umożliwia łączenie dwóch klamr Super clamp 035 pod kątem 30°, 90°, 150°. | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 3. | **ADAPTER** umożliwiający zamocowanie do aparatu Canon EOS R obiektywów Canon EF oraz EF-S. Zachowujący komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, umożliwiając korzystanie z funkcji automatycznych. | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 4. | **STATYW**Statyw stalowy 3-sekcyjny. Wysuwane sekcje blokowane śrubami, Noga przesuwana wzdłuż sztycy umożliwia ustawienie statywu na pochyłym podłożu lub schodachNogi składane - obracane wokół osi pionowejKońcówka z trzpieniem stalowym o średnicy min.16 mmStatyw w kolorze srebrnym - chromowanywysokość minimalna – 134 cmwysokość maksymalna – 328 cmdługość złożonego statywu – 134 cmśrednica rozstawu nóg – 95 cmwaga – 5,5 kgmaksymalne obciążenie - 10 kgstatyw w kolorze srebrnymfajka D520 o długości min. 100 cm w kolorze srebrnymGłowica gripowa D200 w kolorze srebrnymRamię gripowe D520Głowica gripowa D200 2'' | Typ, nazwa handlowa, producent: | 2 |  |  |  |  |
| 5. | **BATERIE AKUMULATORY** do lamp błyskowych zestaw 4 szt.Pojemność typowa: 2000 mAh Pojemność minimalna: 1900 mAhNapięcie: 1.2 VTyp: AA Akumulator niklowo-wodorowy | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 6. | **BATERIE AKUMULATORY** rodzaj: Akumulator litowo-jonowy(kompatybilny z aparatami Canon RP)Pojemność typowa: 1000 mAh Liczba szt w opakowaniu min. 4Rodzaj baterii AAANapięcie [V]: 7.2  | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 7. | **BATERIE AKUMULATORY** **Akumulator litowo-jonowy** (kompatybilny z aparatami Canon r6)Pojemność min. 2100 mAh Rodzaj baterii AAA | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 8. | **ŁADOWARKA PROCESOROWA**Parametry techniczne:Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu R6/AA i R03/AAA; jednocześnie można ładować 1, 2, 3 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA, sterowana mikroprocesorem. napięcie na wejściu: AC 100-240V, 50/60Hz; 4 trójkolorowe kontrolki LED; mikroprocesor kontrolujący ładowanie; akumulatorów; wskażnik ładowania w postaci 4 diod LED; Postęp ładowania oraz jego zakończenie kontrolowane jest poprzez funkcję, która automatycznie sprawdza napięcie i temperaturę akumulatorków; rozmiar (dł x szer x głęb): min. 100 x 60 x 70 mm; w zestawie znajdują się 4 akumulatorki  | Typ, nazwa handlowa, producent | 2 |  |  |  |  |
| 9. | **TŁO TEMATYCZNE** (Boże Narodzenie/zima; Walentynki, Wielkanoc/wiosna; Szkoła/wakacje itp.)Wysoka gramaturaGładka powierzchnia tła - brak widocznej fakturySzerokość: 2,72 mDługość: min. 10 mZamawiający ustali konkretny wzór tła w wyniku negocjacji z Wykonawcą spośród zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów | Typ, nazwa handlowa, producent: | 4 |  |  |  |  |
| 10. | **KLIPSY DO TŁA**, pasujące do tła tematycznego |  | 6 |  |  |  |  |
| 11. | **OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY ZESTAW** Zestaw zawiera obiektyw min. 16 mm dekiel na obiektyw EF-43, dekiel przeciwkurzowy RF, obiektyw 50 mmdekielek E-43, dekielek RF**Obiektyw 16 mm** Ogniskowa [mm] 16; Kąt widzenia [stopnie]: poziomo 98, pionowo 74, po przekątnej 108; Przysłona [f/]: 2.8; Skala odwzorowania: 0,26; Osłona przeciwsłoneczna: EW-65C; Średnica filtra [mm]: min. 43; Waga [g]: min. 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x min.40**Obiektyw 50 mm** Ogniskowa [mm]: 50; Kąt widzenia [stopnie]: 40; przysłona [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.8; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30; Budowa: 6 elementów w 5 grupach, Skala odwzorowania: 0,25; Średnica filtra [mm]: 43; Waga [g]: 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x 40 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12. | **OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY**Typ obiektywu stałoogniskowy, do matryc pełnoklatkowych i APS-C; Zakres ogniskowej [mm] min. 24 mm; Przysłona [f/] min. f/1.8; Minimalny zakres ustawienia ostrości [cm], 14; Regulacja ostrości: automatyczna, manualna; Średnica filtra [mm] min. 52; Waga ok. 270 g, Wymiary Maks. średnica × długość (mm): ok. 74 × 63 |  | 3 |  |  |  |  |
| 13. | **KLAMRA** Manfrotto 035 Superclamp  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | **KARTA PAMIĘCI** pojemność min. 120 GB; prędkość min. 100 MB/s odczyt i min. 30 MB/s zapis; jakość wspiera FHD i 4K; odporność na warunki atmosferyczne, seria pro  |  | 8 |  |  |  |  |
| 15.  | **PRZEDŁUŻACZ** długość minimalna 10 m bębnowy z 2 wejściami USB i 3 standardowymi uziemionymi gniazdami elektrycznymi, mocny uchwyt do przenoszenia oraz wytrzymały korpus ze stali. Maks: 3500W po rozwinięciu i 1200W bez rozwijania. |  | 4 |  |  |  |  |