**Załącznik nr 2A do SIWZ *– Formularz cenowy – sprzęt komputerowy***

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu komputerowego / Wymagane parametry i właściwości** | **Oferowany sprzęt komputerowy**  **(typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry sprzętu** | | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]** | **Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]** |
| I | II | III | | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | KOMPUTER | Typ, nazwa handlowa, producent komputera: | | 40 |  | 0% |  |  |
| Procesor osiągający min 9550 pkt w teście PassMark - CPU Mark | Typ, nazwa handlowa, producent procesora: | |
| Pamięć operacyjna:  - Min. 16 GB z możliwością rozbudowy do min. 64 GB, umożliwiająca współpracę z magistralą min. 2666 MHz, | Zainstalowana (GB/MHz):  Możliwość rozbudowy do: | |
| Karta grafiki:  - Min. 10000 pkt w teście PassMark – G3D Mark  - Pamięć min. 5 GB - DVI (karta graficzna) - 1 szt. - HDMI (karta graficzna) - 2 szt. - Display Port (karta graficzna) - 2 szt. | Typ, nazwa handlowa, producent, wielkość i rodzaj pamięci, ilość poszczególnych portów DVI/HDMI/DP | |
| Dysk twardy: Min.  - 2 x SSD 240 GB (w tym jeden dysk ssd PCI-e) - 1 x HDD 1000 GB  - z możliwością rozbudowy o kolejne dyski  Porty wewnętrzne wolne:  SATA III - 2 szt.  M.2 PCIe - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. | Ilość, rodzaj (SSD/HDD), pojemność poszczególnych zainstalowanych dysków twardych, ilość i rodzaj wolnych portów i kieszeni wewn. | |
| Komunikacja:  - Ethernet 10/100/1000 Mbps  Karta wifi USB | (tak/nie\*) | |
| Obudowa:  - Rozmiar min. MidiTower | (tak/nie\*) | |
| Zasilacz:  - Min. 500W | (moc W) | |
| Złącza zewnętrzne:  - Min. 2 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) z przodu Złącza - panel tylny - USB 2.0 - min. 4 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) min. 2 szt.;  - Wejście/wyjścia audio - 3 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - VGA (D-sub) - 1 szt. - DVI-D - 1 szt. - HDMI - 1 szt. | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) | |
| Zainstalowane oprogramowanie: Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD | System: | |
| 2 | KOMPUTER | | Typ, nazwa handlowa, producent komputera: | 2 | 0% |  |  |  |
| Procesor osiągający min 10800 pkt w teście PassMark - CPU Mark, chłodzenie min. 220 W (TDP) | | Typ, nazwa handlowa, producent procesora: |
| Min. 16 GB z możliwością rozbudowy do min. 128 GB, umożliwiająca współpracę z magistralą min. 3200 MHz, Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): min. 4/2 | | Zainstalowana (GB/MHz):  Możliwość rozbudowy do: |
| Karta grafiki:  - Min. 16200 pkt w teście PassMark – G3D Mark  - technologia RAY TRACING - Pamięć min. 8 GB - HDMI (karta graficzna) - 1 szt. - Display Port (karta graficzna) - 2 szt. | | Typ, nazwa handlowa, producent, wielkość i rodzaj pamięci, ilość poszczególnych portów DVI/HDMI/DP |
| Dysk twardy: Min.  - 1 x SSD PCIe 240 GB - 1 x HDD 1000 GB  - z możliwością rozbudowy o kolejne dyski  Porty wewnętrzne wolne:  SATA III - 3 szt.  M.2 PCIe - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. | | Ilość, rodzaj (SSD/HDD), pojemność poszczególnych zainstalowanych dysków twardych, ilość i rodzaj wolnych portów i kieszeni wewn. |
| Komunikacja:  - Ethernet 10/100/1000 Mbps | | (tak/nie\*) |
| Obudowa:  - Rozmiar min. MidiTower | | (tak/nie\*) |
| Zasilacz:  - Min. 600W | | (moc W) |
| Złącza zewnętrzne:  - Złącza – panel górny  Min. 2 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)   Wejście mikrofonowe - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. - Złącza - panel tylny  USB 2.0 - min. 4 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) min. 2 szt.;   RJ-45 (LAN) - 1 szt.  HDMI - 1 szt.  Display Port - 1 szt | | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) |
| Zainstalowane oprogramowanie:  - Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD | | System: |
| Certyfikaty i standardy  - Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością. | | Rodzaj certyfikatu: |
| 3 | MONITOR | | Typ, nazwa handlowa, producent monitora: | 16 | 0% |  |  |  |
|  | | Oferowane parametry wg wyszczególnienia w kol. II: |
| Przekątna ekranu 23" | |  |
| Powłoka matrycy Matowa; Rodzaj matrycy LED, IPS | |  |
| Typ ekranu Płaski | |  |
| Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) | |  |
| Format obrazu 16:9 | |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz | |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln | |  |
| Czas reakcji 5 ms (GTG) | |  |
| Jasność 250 cd/m² | |  |
| Kontrast statyczny 1 000:1 | |  |
| Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 2.0 - min. 2 szt.; USB 3.1 (USB 3.0) - min. 1 szt.; | |  |
| Wymagane:  Redukcja migotania (Flicker free),  Filtr światła niebieskiego  Obrotowy ekran (PIVOT)  Regulacja wysokości (Height)  Regulacja kąta pochylenia (Tilt)  Regulacja kąta obrotu (Swivel)  Wbudowany HUB USB | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Dołączone akcesoria: Kabel zasilający; Kabel DisplayPort; Kabel USB 3.0 | |  |
| 4 | MONITOR | | Typ, nazwa handlowa, producent monitora: | 26 | 0% |  |  |  |
|  | | Oferowane parametry wg wyszczególnienia w kol. II: |
| Przekątna ekranu 25" | |  |
| Powłoka matrycy Matowa Rodzaj matrycy LED, IPS | |  |
| Typ ekranu Płaski | |  |
| Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) | |  |
| Format obrazu 16:9 | |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz | |  |
| Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 95% sRGB: 99% | |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów:16,8 mln | |  |
| obsługa HDR - wymagana | |  |
| Czas reakcji: 8 ms (GTG) | |  |
| Jasność 350 cd/m² | |  |
| Kontrast statyczny 1 000:1 | |  |
| Złącza:  HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 2 szt.; USB Type-C - min. 2 szt. | |  |
| Wymagane:  Redukcja migotania (Flicker free),  Filtr światła niebieskiego,  Obrotowy ekran (PIVOT)  Regulacja wysokości (Height)  Regulacja kąta pochylenia (Tilt)  Regulacja kąta obrotu (Swivel)  Wbudowany HUB USB | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Dołączone akcesoria: Kabel zasilający; Kabel DisplayPort; Kabel USB-C; Przejściówka USB-C -> USB | |  |
| 5 | Mysz optyczna  Specyfikacja Typ myszy klasyczna Łączność Przewodowa Sensor Optyczny Rozdzielczość 1000 dpi Liczba przycisków 3 Rolka przewijania 1 Interfejs USB Długość przewodu min. 2 m Profil Uniwersalny Kolor Czarny | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 40 | 0% |  |  |  |
| 6 | Klawiatura  Specyfikacja Rodzaj przełączników: Membranowe Typ: Multimedialna Niskoprofilowa Łączność: Przewodowa Interfejs: USB Klawisze numeryczne: Tak Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak Podpórka pod nadgarstki: Tak Kolor: Czarny Długość przewodu: min. 1,8 m Obsługiwane systemy: Windows, Linux, Chrome OS Niski profil klawiszy Regulowane stopki Stopki antypoślizgowe Odporność na zachlapanie Wytrzymałość min. 10 mln kliknięć | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 40 | 0% |  |  |  |
| 7 | Nagrywarka zewnętrzna:  Specyfikacja Rodzaj napędu: Zewnętrzny Funkcje napędu: Nagrywanie płyt DVD; Nagrywanie płyt CD; Odtwarzanie płyt DVD; Odtwarzanie płyt CD Interfejs: USB 2.0 Prędkość zapisu - DVD±R - 8x, DVD±R DL - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD-RW - 8x, CD-R - 24x Prędkość odczytu - DVD-ROM - 8x, CD-ROM - 24x Kolor: Czarny | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 22 | 23% |  |  |  |
| 8 | KOMPUTER | | Typ, nazwa handlowa, producent komputera: | 1 | 0% |  |  |  |
| Procesor osiągający min 13850 pkt w teście PassMark - CPU Mark | | Typ, nazwa handlowa, producent procesora: |
| Pamięć operacyjna:  - Min. 32 GB z możliwością rozbudowy do min. 64 GB, umożliwiająca współpracę z magistralą min. 3000 MHz, Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): min. 4/2 | | Zainstalowana (GB/MHz):  Możliwość rozbudowy do: |
| Karta grafiki:  - Min. 18700 pkt w teście PassMark – G3D Mark  - technologia Ray Tracing - Pamięć min. 8 GB - HDMI (karta graficzna) - 2 szt. - Display Port (karta graficzna) - 2 szt. - USB Type-C VirtualLink (karta graficzna) - 1 szt. | | Typ, nazwa handlowa, producent, wielkość i rodzaj pamięci, ilość poszczególnych portów DVI/HDMI/DP |
| Dysk twardy: Min.  - 1 x SSD PCIe 250 GB - 1 x SSD SATA 500 GB  - z możliwością rozbudowy o kolejne dyski  Porty wewnętrzne wolne:  SATA III - 3 szt.  M.2 PCIe - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.  Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. | | Ilość, rodzaj (SSD/HDD), pojemność poszczególnych zainstalowanych dysków twardych, ilość i rodzaj wolnych portów i kieszeni wewn. |
| Komunikacja:  - Ethernet 10/100/1000 Mbps | | (tak/nie)\* |
| Obudowa:  - Rozmiar min. MidiTower - Chłodzenie wodne CPU | | (tak/nie)\* |
| Zasilacz:  - Min. 650W | | (moc W) |
| Złącza zewnętrzne:  - Złącza – panel górny  Min. 2 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)   Wejście mikrofonowe - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. - Złącza - panel tylny  USB 2.0 - min. 2 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt.; USB Type-C - 1 szt.;   RJ-45 (LAN) - 1 szt.  Wyjście S/PDIF - 1 szt.  DVI-D - 1 szt.  HDMI - 1 szt. | | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) |
| Zainstalowane oprogramowanie:  - Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD | | System: |
| Certyfikaty i standardy  - Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością. | | Rodzaj certyfikatu: |
| 9 | MONITOR | | Typ, nazwa handlowa, producent monitora: | 1 | 0% |  |  |  |
|  | | Oferowane parametry wg wyszczególnienia w kol. II: |
| Przekątna ekranu 27" | |  |
| Powłoka matrycy Matowa Rodzaj matrycy LED, IPS | |  |
| Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) | |  |
| Format obrazu 16:9 | |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz | |  |
| Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 75% sRGB: 100% | |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld | |  |
| Czas reakcji 4 ms | |  |
| Jasność 350 cd/m² | |  |
| Kontrast statyczny 1 000:1 | |  |
| Złącza HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 2.0 typ B - 1 szt. | |  |
| Wymagane:  Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)  Obrotowy ekran (PIVOT) Regulacja wysokości (Height)  Regulacja kąta pochylenia (Tilt)  Regulacja kąta obrotu (Swivel)  Wbudowany HUB USB | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Dołączone akcesoria:  Kabel zasilający, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort, Kabel Mini DisplayPort Kabel USB | |  |
| 10 | Klawiatura multimedialna i mysz - bezprzewodowe  Specyfikacja Typ: Klawiatura Multimedialna Łączność: Bezprzewodowa Interfejs: USB 2,4 GHz Klawisze numeryczne: Tak Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak Podpórka pod nadgarstki: Tak Kolor: Czarny, Szary Obsługiwane systemy: Windows Mysz w zestawie: Tak Sensor myszy: Laserowy Profil myszy: Praworęczny | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 3 | 23% |  |  |  |
| 11 | Urządzenie wielofunkcyjne | | Typ, nazwa handlowa, producent urządzenia: | 2 | 23% |  |  |  |
| Wymagane:  Pamięć min. 512MB Technologia Laserowa Interfejs sieci przewodowej Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n Połączenie Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0 NFC Tak Wi-Fi Direct Tak Obsługiwane AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Kopiowanie automatyczne 2-stronne | | tak / nie\* |
| Kopiowanie: rozdzielczość do 1,200 x 600dpi | | Rozdzielczość dpi: |
| Współczynnik powiększenia/zmniejszenia 25%-400% | | Współczynnik powiększenia/zmniejszenia %: |
| Drukowanie  Automatyczne drukowanie 2-stronne  Podajnik papieru: 250 arkuszy tonery startowe w zestawie wydajność min. do 3,000 stron dla czarnego i min. do, 1,800 stron dla kolorów obsługa Wi-Fi Direct™  Sieć przewodowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n Obsługiwane Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008\* \*Windows® Server tylko drukowanie;  Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy; Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Drukowanie - rozdzielczość 2,400 x 600dpi - czerń | | Drukowanie, czerń – rozdzielczość dpi: |
| Drukowanie - rozdzielczość 600 x 600dpi - kolor | | Drukowanie, kolor – rozdzielczość dpi: |
| Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 min. 30 strony na minutę | | Kolor – str/min: |
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 min. 30 strony na minutę | | Monochromatyczne – str/min: |
| Skanowanie automatyczne 2-stronne | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie |
| Skanowanie: rozdzielczość do 1,200 x 2,400dpi (z szyby) | | Skanowanie: rozdzielczość dpi: |
| 12 | Toner o wydajności min. 9.000 stron dla wydruku w czerni przeznaczony do urządzenia zaoferowanego w pkt 11 niniejszej tabeli | Toner spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 10 | 23% |  |  |  |
| 13 | Toner/zestaw tonerów o wydajności min. 9.000 stron dla wydruku wielokolorowego przeznaczony do urządzenia zaoferowanego w pkt 11 niniejszej tabeli | Toner spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 10 | 23% |  |  |  |
| 14 | Dane techniczne: projektor multimedialny Typ matrycy DLP Moc lampy – min. 240 W Żywotność lampy (tryb normalny) - min. 4000 h Żywotność lampy (tryb eco) - min. 8000 h Kontrast- min. 15000 :1 Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768) Rozdzielczość maksymalna WUXGA (1920 x 1200) Jasność – min. 3500 ANSI lumen Format obrazu standardowy / skompresowany 4:3 / 4:3 / 16:9  Korekcja pionowa (Keystone)–min. +/- 300 Zoom optyczny – min. 1,2 :1  Wielkość obrazu 30 " - 300 " Wejście HDMI x 2 Wejście D-Sub 15pin  Wejście liniowe audio x 2 Złącze USB 3  Złącze internetowe (Ethernet RJ45) Głośniki - min. 10 W Głośność – min. 33 dB  Prezentacja bez komputera - tak Pilot podstawowy Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot Gwarancja 36 miesięcy Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy |  | | 3 | 23% |  |  |  |
| 15 | Montaż uchwytu: sufitowy Max. udźwig:15 kg Regulacja wysokości:tak Regulacja kąta nachylenia (tilt):tak Kolor:srebrny |  | | 3 | 23% |  |  |  |
| 16 | Ekran elektryczny z pilotem  Rozmiar: 100 cali  Materiał: 211 x 166 cm, Obraz: 203 x 152 cm  Materiał Matt White Rodzaj ekranu Elektryczny Format 16:9/4:3  Sterowanie: Bezprzewodowe z pilota, z przełącznika ściennego Mocowanie na suficie Tak Mocowanie na ścianie Tak Gwarancja 24 miesiące |  | | 3 | 23% |  |  |  |
| 17 | Dysk zewnętrzny HDD  Pojemność 5000 GB Format 2.5" Interfejs USB 3.0 - 1 szt. Dodatkowe informacje 256-bitowe szyfrowanie danych AES Ochrona danych za pomocą klucza dostępu Dołączone akcesoria Kabel USB | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 2 | 23% |  |  |  |
| 18 | Dysk zewnętrzny SSD  Pojemność 500 GB Format 2.5" Interfejs USB 3.2 Typu C - 1 szt. Prędkość odczytu (maksymalna) min. 1050 MB/s Prędkość zapisu (maksymalna) min. 1000 MB/s Aluminiowa obudowa 256-bitowe szyfrowanie danych AES Ochrona danych za pomocą klucza dostępu Sprzętowe szyfrowanie Kompatybilność z Windows i Mac OS Dołączone akcesoria Kabel USB-C Kabel USB-C > USB-A | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 11 | 23% |  |  |  |
| 19 | Filtr prywatyzujący pasujący do monitora opisanego w pkt 4 niniejszej tabeli | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 11 | 23% |  |  |  |
| 20 | Pendrive  Pojemność: min. 128 GB Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) Prędkość odczytu (maksymalna): min. 100 MB/s | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 16 | 23% |  |  |  |
| 21 | TABLET | | Typ, nazwa handlowa, producent tabletu: | 10 | 23% |  |  |  |
| Procesor min. 8 rdzeni; | | Typ, nazwa handlowa, producent procesora: |
| Pamięć operacyjna:  - Min. 4GB | | Zainstalowana (GB/MHz): |
| Układ graficzny: min. Core Speed 650MHz | | Typ, nazwa handlowa, producent procesora: |
| Pamięć wbudowana: 64GB | | GB: |
| Przekątna ekranu: min. 10" | | Przekątna: |
| Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200 | | Rozdzielczość: |
| Ekran pojemnościowy, 10-punktowy | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Komunikacja i czujniki: Wbudowany modem LTE Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth Nawigacja satelitarna: AGPS, GPS, BeiDou, GLONASS Czujniki: Akcelerometr, Czujnik Halla, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy | | Urządzenie spełnia opisane wymagania  tak / nie\* |
| Złącza:  USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. | | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) |
| Bateria: Litowo-polimerowa min. 5000mAh | | Bateria mAh: |
| Aparat min. 5.0 Mpix - przód min. 8.0 Mpix - tył | | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) |
| Wyposażenie:  Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony Radio FM Metalowa obudowa | | (ilość i rodzaj wg wyszczególnienia w kol. II) |
| Zainstalowany system operacyjny: min. Android 9.0 | |  |
| 22 | Ceramiczna tablica do pisania - 1800x1200 mm Typ powierzchni ceramiczna/magnetyczna Model ścienna Kolor powierzchni biały aluminiowa rama zapewnia trwałą konstrukcję i niską wagę tablica jest wyposażona w półkę na markery zestaw do montażu w komplecie | Tablica spełnia opisane wymagania  tak / nie\* | | 2 | 23% |  |  |  |
| **RAZEM (zł brutto):** | | | | | | | |  |

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:**

1. W kolumnie nr V należy podać **cenę jednostkową** **w zł brutto za 1 jednostkę miary** wyrażoną w sztukach czy zestawach.
2. Wykonawca w kolumnie III zobowiązany jest wskazać konkretny **oferowany sprzęt komputerowy** **(typ, nazwa handlowa, producent itp**.) i wskazane parametry.
3. W kolumnie nr VIII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr IV).
4. Ceny w kolumnach V, VII i VIII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje **odrzucenie oferty.**
6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna nr VII).
7. W polu wyboru „tak/nie\*” – niepotrzebne skreślić

.............................................................

*/podpis upełnomocnionego(ych)*

*przedstawiciela(i)Wykonawcy***/**